Der Netzbetreiber Stadtwerke Steinfurt GmbH verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden die vereinfachte Methode (Standardlastprofile) nach TU München an.

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose ist die: Deutscher Wetterdienst Station 10315; Station Münster / Osnabrück

Für den **Heiz-/ Kochgas-Letztverbraucher** kommen daher folgende synthetische Standardlastprofile nach Kooperationsvereinbarung XVI - **ab 01.10.2024** - zur Anwendung:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lastprofil | BDEW-Bezeichnung | EDI-CODE |
| Einfamilienhaus | HEF03 | N13 |
| Mehrfamilienhaus | HMF03 | N23 |
| Kochgas | HKO03 | HK3 |

Für **Gewerbebetriebe** kommen die folgenden synthetischen Standardlastprofile nach Kooperationsvereinbarung XIV - **ab 01.10.2024** - zur Anwendung:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lastprofil | BDEW-Bezeichnung | EDI-CODE |
| Bäckereien | GBA03 | BA3 |
| Beherbergungen, Hotels, etc. | GBH03 | BH3 |
| Gaststätten | GGA03 | GA3 |
| Gartenbau | GGB03 | GB3 |
| Handel | GHA03 | HA3 |
| Gebietskörperschaften, Öffentliche Einrichtung | GKO03 | KO3 |
| Haushaltsähnliche Betriebe | GMF03 | MF3 |
| Metall und KFZ-Gewerbe | GMK03 | MK3 |
| Papier und Druck Gewerbe | GPD03 | PD3 |
| Sonstige betriebliche Dienstleistungen | GBD03 | BD3 |
| Wäschereien | GWA03 | WA3 |
| Summenlastprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistung | GHD03 | HD3 |